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Общество с ограниченной ответственностью « МаксКар»



Куда: 
Коммерческое предложение № 0420200014 АХ от 15.11.2024 г.
Уважаемые господа!
Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Четырёхосный низкорамный полуприцеп-контейнеровоз Meusburger Новтрак
мод. SW-451, в наличии, 2024 г.
Полуприцеп предназначен для эксплуатации с двухосным тягачом 4х2 на пневмоподвеске с высотой седельно-сцепного устройства не более 1100 мм.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Низкорамный полуприцеп-контейнеровоз модели SW-451 предназначен для перевозки следующих видов контейнеров: 
· 1х20 футовый, установленный посередине рамы, масса не более 30 000 кг;
· 2х20 футовых стандартных контейнера; 
· 1х40 футовый стандартный контейнер с пазом в основании; 
· 1х40 футовый нестандартный контейнер (high-cube – высота до 2900 мм), имеющего паз в основании по ГОСТ 18477-79.

категория транспортного средства                                  			           О4
РАЗМЕРЫ
	     габаритная длина
	12 650 мм

	     габаритная ширина 
	2 500 мм

	     габаритная высота
	1 345 мм

	     высота седельно-сцепного устройства	
	1 100 мм

	     колея
	2 040 мм



ВЕС
	     масса полуприцепа в снаряженном состоянии
	ок. 5 700 кг

	     масса перевозимого груза, не более
	40 500 кг

	     полная масса полуприцепа, не более
	47 000 кг

	     распределение полной массы полуприцепа по осям
	

	     на седельно-сцепное устройство, не более
	11 000 кг

	     на тележку полуприцепа, не более
	36 000 кг



ШАССИ
	· специальная усиленная стальная конструкция из продольных лонжеронов и поперечных балок, выполненная из высокопрочной стали S700;

	· усиленная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;

	· стальной лист в задней части контейнеровоза для погрузки и разгрузки центрального контейнера 20’;

	· светоотражающая маркировка белого цвета;

	· 6 облегченных контейнерных балок с двумя контейнерными замками на каждой;

	· задний защитный брус алюминиевый в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01;

	· 2 боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00 (широкий алюминиевый профиль с рекламой MEUSBURGER – НОВТРАК);

	· переднее опорное устройство односторонним управлением справа;

	· 2 противооткатных упора с держателями;

	· пластиковые крылья над всеми колесами, облегченное крепление крыльев;

	· пара брызговиков за первой и четвертой осью;

	· корзина для крепления двух запасных колес, держатель для крепления двух   запасных колес. 



ОСЕВОЙ АГРЕГАТ
	· 4 х 9 000 кг, пневмоподвеска, марки FOX;

	· 2 оси подъемные 1-я и 2-я (1-я ось принудительное управление из кабины тягача и кнопкой на полуприцепе, 2-я автоматическая);

	· межосевое расстояние 2510/1360/1360;

	· оснащение 2-ой и 4-ой оси датчиками ABS;

	· дисковые тормозные механизмы.



КОЛЕСА И ШИНЫ 
	· 9 колес (вкл. 1 запасное) стальные диски 11,75 х 22,5;           

	· шины 385/55 R22,5.



ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
	· пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

	· EBS - антиблокировочная система;

	· конфигурация ABS – 4S/3M;

	· 3 ресcивера;

	· кран ручного управления пневмоподвеской;

	· тормозные камеры мембранного типа;

	· стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

	· комбинированный клапан растормаживания;

	· 2 присоединительные пневматические головки;

	· розетка ABS по ISO7638;

	· без соединительных кабелей с тягачом.



ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
	· рабочее напряжение 24 V;

	· задние осветительные фонари диодные, вмонтированные в защитный брус;

	· дополнительный стоп-сигнал на заднем свесе;

	· 2 фонаря освещения номерного знака диодные;

	· 8 габаритных боковых фонарей диодные;

	· 2 передних габаритных фонаря диодные;

	· 2 задних выносных габаритных фонаря, смонтированные на защитном брусе диодные;

	· 2х7 и 1х15-полюсных штепсельных разъема;

	· взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

	· без соединительных кабелей с тягачом.



ПОКРАСКА
	· все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

	· все стальные части перед покраской обрабатываются эпоксидным грунтом;

	· боковая защита из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

	· диски колес серебристого цвета;

	· цвет шасси синий RAL 5005;

	· задний защитный брус серебристого цвета.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО
	· 2 инструментальных ящика с крышкой из нержавеющей стали;

	· 2 фары рабочего освещения вмонтированы в защитный брус;

	· брызговик на заднем брусе во всю ширину с рекламой MEUSBURGER;

	· 2 резиновых отбойника.



Цена с завода в Великом Новгороде 46 000.00 Евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
[bookmark: _GoBack]Оплата в рублях. Цена указана с учетом НДС.

Сертификация
Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.
Гарантия
Гарантийный срок на полуприцеп -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.
Сервисное обслуживание
Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

Сроки поставки: 2 шт. в наличии 2024 г.,
Место отгрузки: 173008, Великий Новгород, ул. Магистральная д.15.
Условия оплаты: 100 % оплата.
                                
[bookmark: _MailEndCompose]С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76 
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/


_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru, Представительство в г. Москва: Люберцы, Новорязанское шоссе, 13, +7-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru; ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк",  30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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